**PASLANMAZ SEPERATÖR ŞARTNAMESİ**

**Ana dikme borular Q 51 – 1,5 mm 304 kalite parlak borulardan imal edilmelidir.**

**Ara yan çıta borular Q 32 – 1,2 mm kalite parlak borulardan imal edilmelidir.**

**Ara yan borular , ana dikme üzerindeki adaptörler üzerine monte edilebilir yapıda olmalıdır.**

**İsteğe bağlı ara boruları kısaltılabilme özelliği olmalıdır.**

**Ana Dikme kapak korumaları paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.**

**Ana Dikmelerin bağlı olduğu alt baza 5 mm - 430 kalite paslanmazdan imal edilmiş olmalıdır.**

**Ara çubukların orta kısmı , isteğe bağlı , cam , Pleksi , dekota v.b malzeme koyulabilir opsiyonu olmalıdır.**